作者梁肇新致用户：由于您们的支持，超级解霸在技术上不断提高，我们还将继续努力，为了更好地为大家服务，我们北京豪杰计算机技术有限公司的地址是:北京市海淀区海淀大街42号写字楼707。邮编: 100080。EMail:southern@herosoft.com,技术支持: support@herosoft.com,站点: www.herosoft.com
作者梁肇新致用户：多谢您们的支持！每当我发现可以加上一项精彩的功能时，我就会废寝忘食地日夜疯狂地去实现它，当该功能真的实现了就是我对您们的最好回报，也是最令我激动的事情。DVCD、CVD和SVCD的出现是我们推出超级解霸5.5版的原因。
作者梁肇新致用户：只要您们需要我将继续努力把更多更精彩绝伦的功能加上去。这个版本中我给你们推荐几项好功能：支持DVCD的播放、万能轨道播放方式、声音频段均衡调节。如果有问题或者有好的建议，可以通过EMail发给我，地址是：southern@herosoft.com
5.5版新功能：1、支持DVCD的播放能力；DVCD是具有100分钟的VCD高密格式，超级解霸5.5能很好地支持它。
5.5版新功能：2、新的播放“万能轨道方式”可以播放任何正常和非正常的VCD、DVCD等等；即使VCD根本就没有文件，或者文件只是整张VCD的一小部分，这一新的功能克服了以前的版本只能播放这些小部分有文件的内容的问题，可以使任何VCD或DVCD能完整地播放。
5.5版新功能：3、支持声音频段的均衡调节；比如加重低音效果等等。
5.5版新功能：4、支持VCD直接转成AVI文件。
5.5版新功能：5、自动禁止屏幕保护和节能保护。
5.5版新功能：6、CD解霸的“数字CD”方式支持声音频段均衡调节，用户可以调节数字CD的音质。
5.5版新功能：7、自动播放任何影碟，支持所有类型的VCD、DVCD、无文件影碟或被识别成音乐CD的影碟的自动播放。
5.5版新功能：8、支持MP3、音乐CD的随机顺序播放。
5.5版新功能：9、支持用户自己选择背景图。
5.5版新功能：10、支持调节色偏，克服片源本身的色彩不正的问题（MMX版在有YUV加速时才生效）。
5.5版新功能：11、支持3D Now！技术，在有3D Now！技术的计算机中得到更好的速度和性能。
5.5版新功能：12、支持自定义热键，这样可以方便地支持遥控器，比如切换回小屏幕被重定义为ESC键，退出定义为ALT-X，声道的切换定义为Shift+S、Shift+L、Shift+R、Shift+M、Shift+0、Shift+1等等，具体请看STHCMD.INI文件。
5.5版新功能：13、支持文件的拖放，支持把MPG、VCD和MP3文件直接拖放到超级解霸的界面上进行播放。
豪杰超级VCD测试版是没有100%完成的测试版，所以肯定会有很多问题，如果你的计算机没有YUV加速，在全屏播放时可以肯定会出问题，所以除非你使用比较好的显示卡，否则建议你平时不要安装这个测试版。
豪杰超级VCD测试版功能：1、支持CVD、SVCD等超级VCD的播放，除了支持DVCD外也支持DCVD、DSVCD光盘。
豪杰超级VCD测试版功能：2、豪杰超级VCD采用MPEG-2算法内核，支持任意尺寸的视频窗口。
豪杰超级VCD测试版功能：3、支持多路音频，以及多路音频的切换。
豪杰超级VCD测试版功能：4、国家标准超级VCD，支持4种语言。
豪杰超级VCD测试版功能：5、超级VCD测试版还不是最完善的，可能有各种问题，尤其在没有MMX的计算机中，所以它的计算机要求是必须有硬件YUV加速。
当你以前使用《超级解霸》5.0只能播放4分钟的无文件影碟在计算机上不能看完时，“万能轨道方式”可以彻底克服问题。
超级解霸5.5支持屏幕直接选曲，在播放支持屏幕选曲的VCD时，移动鼠标可以出现选取区域，象DVD的选曲一样，很好地支持交互能力。
超级解霸5.5在全屏时能自动地隐藏鼠标，当鼠标不移动时能自动地隐藏起来，当鼠标移动时又马上出现。方便观赏VCD的需要.
当你想采用播放“数字CD”方式时，你可以把CD解霸的DirectCDROM打开，这时CD解霸采用数字方式读取CD，经过频段均衡调节后才发出声音。
注意：有些光驱（如CD-R、低速光驱或16速光驱）可能不支持“数字CD”方式，当把CD解霸的DirectCDROM打开后，播放CD就会断断续续。
原来《超级解霸》5.0面板上的打开文件按钮改成直接支持“万能轨道方式”播放VCD、DVCD。
如果你想截取VCD片段，最好是把DirectCDROM关掉，再重新开始播放VCD，然后再截取，因为如果DirectCDROM在工作，对于扇区的读取并不要求数据正确，这样截下来的片段坏的数据可能会较多。
《超级解霸》5.5版的自动播放探测器支持CPU降温，当把“空闲时让CPU节能”被允许时，CPU在空闲的时候让WINDOWS系统内核自动调用HLT指令让CPU降温，这样的方法使得CPU的100%空闲时间用于降温，效果非凡。
《超级解霸》5.5版截取的片段支持任何播放器，克服了5.0中存在的问题，而且这些截取的片段还可以直接用于制作成新VCD。
《超级解霸》5.5版的配置和设置分别在“控制”、“音频”和“视频”中，不再放在“帮助”菜单中。
豪杰超级VCD测试版可以方便地播放VCD、CVD和SVCD，也支持DVCD、DCVD、DSVCD等高密度光盘。超级VCD是国家标准，是采用MPEG-2、4路声音和4路字幕的高清晰度影碟格式。
豪杰超级VCD测试版对于没有YUV硬件加速的显示代码还没有完成，所以在没有YUV硬件加速的计算机上进行全屏播放肯定会出错，同样如果把YUV关掉全屏播放超级VCD时也肯定会出错，在有YUV硬件加速的计算机没问题。
超级VCD的卡拉OK如何切换？因为超级VCD支持两路立体声音频，所以卡拉OK可能不再象VCD一样采用左右声道来实现，而是采用两路立体声来实现，所以切换音频通道0和音频通道1即可。
超级VCD的画面比VCD大要求的显示内存也大，小于4M的显示卡一般都比较吃力。超级VCD的最好效果方式是800X600模式下用D1大小来播放。
后面是《超级解霸》5.0的功能：
功能：一、独创的DirectCDROM防读死技术，可以令计算机象VCD机一样不会因为烂碟读不出来而停下来。这是计算机软解压的巨大技术进步，即使是硬解压卡都不能做到这一点，彻底打破“CD-ROM死读是计算机不可避免”的谬论。
功能：二、命中率达98%的预测读取技术，可以使得播放更加平滑，即使CD-ROM被降到单速，画面仍然平滑。预测读取技术可以象解压卡一样一边解压一边读取CD-ROM的数据，把解压和读取CD-ROM数据分开并且同时进行，避免了以往解压软件在没有数据时才去读取从而造成画面的停顿。
功能：三、环绕立体声功能，通过调节不同的回音深度，用户可以感受到象电影院一般的逼真的临场效果。使得用计算机播放VCD拥有真正的PC家庭影院的享受。
功能：四、彩色亮度调节，终于实现了人们盼望已久的这项功能。
功能：五、MP3压缩音乐光盘自动播放，重新改进的“声音解霸”不但音质达到上乘，而且声音也不会断续，毕竟专业解压技术听起来就会更顺耳一些。
功能：六、新增“CD解霸”可实现自动播放和环绕立体声功能。
功能：七、新增“音频压缩”和“CD压缩”，用户可以自己制作自己的压缩音乐库。
功能：八、窗口直接写屏，实现窗口的高速显示，窗口播放速度有时比全屏快。
功能：九、可以配置多种全屏显示方式。当不用YUV方式时，除了低分辨率外还有三种高分辨率显示方式（交错、双行及隔行），用户凭自己爱好设置。
功能：十、增加窗口直接写屏的高速放缩算法，使得窗口缩小或放大（无YUV时）都比用GDI快。在系统色彩高于256色时用真色彩显示，不再是抖动色；当系统色彩为256色时也改进了新的抖动算法，使色彩更自然。
功能：十一、新的32位CD-ROM读取算法及新的32位VESA显示算法，彻底去掉16位代码，摆脱16位代码的约束。成为纯32位的高速软件。
功能：十二、双击鼠标左键弹出拉动条（或与选择板一起的拉动条），从而可实现不切换画面进行拖动。
功能：十三、新增加MMX版本，使得在速度上比非MMX版又高出十几帧，画面也更精美，声音解码同时也实现MMX算法，在MMX机器上保证全部实现精密44100KMz高品质。
功能：十四、播放MP3时不再断续，“声音解霸”增加多缓冲帧数能力，每个缓冲区可缓冲一帧到八帧声音，缺省设为四帧，帧数越少越有可能断续，老版本是一帧所以很容易造成断续，帧数越多可能又影响其他任务的运行。
功能：十五、增加YUV模式优先顺序可调，用户可以尝试其他YUV模式的能力，如S3 64V+显示卡有YUY2,Y211两种YUV模式（可用“DirectDraw能力”程序查看），由于YUY2比Y211优先所以Y211不会被使用，但若把Y211设成优先于YUY2，Y211就被用上。
功能：十六、允许实时拖动显示。不过这对于播放文件时很好，但对于VCD碟并不好，遇到烂碟很容易拖不动，也容易造成跳不过读不出的扇区。
功能：十七、“声音解霸”也象VCD2.0一样生成交互菜单树，保证按光盘上的文件顺序播放，这比用文件选择时发生文件乱序要好得多，而且用户也用不着为每一张光盘都编辑一个播放顺序，在交互菜单树中整张光盘的内容一目了然。
功能：十八、重新改进的MP3、MP2、MP1压缩音乐同步字检查算法，保证所有的压缩音乐文件都能正确识别，克服了以前不能正确识别某些音乐文件的缺点。
功能：十九、增强3D立体声，这是在原有优秀音频解码基础上进一步精益求精的结果，即使在不是很好的音箱上也能充分体现出解霸的尖端音频能力，非常容易听出增强3D立体声与普通立体声的差别。
新版的解霸五光盘上还带有解霸SDK简单试用版、新的可以解不加密DVD的解压演示程序等等。解霸五光盘上还有其他工具、补丁不属于解霸五的内容用户可自行安装使用。
声明：解霸五是为了达到最高性能而与Windows 95操作系统紧密捆合在一起，所以在安装后，解霸五就深入操作系统内部，因此不能把解霸五复制到别的机器中使用，如果真的复制到别的机器使用，有时晓幸可能正常.
当是复制来的解霸五,由于解霸五是深入操作系统内部进行操作，而复制来的解霸五并不能与该机器吻合，因此非常危险。
所以使用解霸五时要注意不要用来历不明的盗版，在对操作系统进行升级（如安装IE4、0）时要先卸装解霸五，升级完成后再重新安装解霸五。如果忘记先卸掉解霸五，在升级完成后发现出错时请马上再重新安装解霸五。
解霸五支持Windows 95、Win 97、以及将来的Windows 98，同时也支持Windows NT 4.0（W/S）、5.0。
解霸五支持奔腾、奔腾MMX、奔腾II、AMD K6-3D等高性能处理器。同时对都进行了优化，能发挥出优秀性能。
由于解霸五是与系统紧密相连，在升级系统是必须重新安装。
在Windows 98上安装完解霸五，可能需要重新启动Windows 98才能看到解霸五的程序组，所以安装完解霸五时看不到程序组是正常的。
如果Windows 95是在256色状态，解霸五的背景图在播放VCD时会色彩不正常，可以通过“其他设置”中关掉，最好是在16位（65536）色状态下使用解霸五。
如果机器是8位声卡，或使用8位声音驱动程序，在运行解霸五前要运行“使用8位声音”，对于有MMX的机器，要把STHADO08.DLL覆盖掉MMXAUDIO.DLL，否则将没有声音。
在有多个CD-ROM时可以从“解霸信息”菜单中看到哪几个CD-ROM能用上DirectCDROM技术，在Win 97（Windows 95 OSR2）中全部的CD-ROM都能用上DirectCDROM技术。
使用Win 97（Windows 95 OSR2）CD-ROM不会被降速。
在播放VCD时听到“呱吱呱吱”声是正常现象，这是在“DirectCDROM防读死技术”发挥作用的表现。当然关掉“DirectCDROM技术”就不会有这样的怪声，但会出现死读让人更难受。
“DirectCDROM防读死技术”和“预测读取技术”是在Windows 95在最优状态时才起作用，而且只有一个CD-ROM能用这些技术，从“解霸信息”中可以看到是哪个CD-ROM有这些技术，用户可以从“其他配置”中关掉这些优秀技术。
“CD解霸”依赖于“DirectCDROM技术”，所以如果Windows 95不是最优状态，“CD解霸”将无法使用。
“CD压缩”也依赖于“DirectCDROM技术”进行加速，如果Windows 95不是最优状态，“CD压缩”的压缩速度将无法忍受。
如果你的Windows 95不是最优状态，你必须把DOS下的CONFIG.SYS的CD-ROM驱动程序去掉并且把AUTOEXEC.BAT中的MSCDEX也去掉，这样Windows 95将使用本身带的保护模式CD-ROM驱动程序，你的CD-ROM就可以达到最优状态。
建议用户使用新的Windows 95（OSR2版），这样当CD-ROM和硬盘同在一条线上时也不被降速，否则最好安装CD-ROM补丁程序。
后面是旧的3.0的功能、说明：
《超级解霸》是32位高级VCD2.0版解压软件，不能再支持16位的Windows 3.X，只支持Windows 95或Windows NT4.0以上版本。
《超级解霸》比普通解压软件快十倍，尤其是在MMX机器上，比其他用MMX技术的解压软件要强出很多。《超级解霸》尖端品质（绝大多数是比普通解压软件所没有的）如下：
一：“声音质量”：真正达到高保真HiFi级立体声品质，真正能听到逼真的立体声临场效果。
二：“支持MP3”：取代Winplay3播放MP3（也支持MP1及MP2）。
三：“录音”：可录音为Wave或MPA（MP2）文件。
四：“对烂碟的兼容”：无论是文件头出错还是中间损坏都不影响正常播放。
五：“解压速度”：比普通解压软件快10-15帧。MMX版比非MMX版又高出10-15帧。
六：“VCD2.0版交互能力”：实现与2.0版VCD机同样的功能和表现。
七：“黑暗画面加亮”：单色加亮可以使得黑夜画面变得犹如白天一般。
八：“图像捕捉”：可捕捉为.BMP.PCX.YUV格式，可平滑放大。
九：“录象功能”：可截取精彩片段为.MPG.MPV或连续播放图像文件。
十：“自动播放VCD”：VCD犹如音乐CD一样放入CD-ROM就会自动播放。
十一：“播放空VCD碟”：可以播放看不到文件的“空”VCD碟。
十二：“画质可调”：可下降画质提高速度。
十三：支持多种显示方式：保证任何机器都能以最佳方式进行欣赏。在没有YUV的机器可用320X240或320X200的低分辨率，或者用640X480的高分辨率进行显示，640X480高分辨率又分交错显示、双行显示和隔行显示三种方式。
如果你的机器是把硬盘和CD-ROM串接在一块的话，Windows 95在最优状态时，CD-ROM总是被降速为单速。解决办法有：一、把硬盘和CD-ROM分别接两条线不要串在一块；二、关掉32位保护模式驱动程序；三、使用补丁程序。
如果没装“DirectDraw”驱动程序，声卡又是ES688类型，而且又是在16色状态很可能会死机。这是因为没有“DirectDraw”时进行全屏模式切换后，ES688声卡驱动程序工作不正常导致。
如果你的Windows当前是256色，又没有YUV能力，窗口显示会是有麻点的抖动色，可以把Windows设成16位（64K）色以上，窗口显示就会非常漂亮。
“交错显示”会带有运动轨迹，速度很快；“隔行显示”是黑掉一行，速度也很快；“双行显示”是重复一行，效果最好速度也最慢。
与黑白不同的是现在支持单色显示，您只要通过调节色差U和V就可以看到不同的单色。而且单色时速度很快，因为单色时仅对亮度进行解码对色度不做处理。
当您遇到很暗的画面时，可以直接调节亮度，您也可以把显示换成单色，并通过调节色差U和V使得画面如同夜视仪一般，令黑暗中的景物清晰明了，不需再调节显示器的亮度了。一般只要把V往上拉便可。
当单色显示变回彩色显示时会出现错误色块，这是由于单色时不对色差进行解码，变回彩色时色差是以前的与当前帧不匹配从而显出错误色块。
如果您不装'DirectDraw'驱动程序，这软件进行彩色窗口显示会很差，但单色播放还是可以，这是因为使用GDI显示，而且用抖动显示彩色。但程序自带的VESA作图驱动程序可以进行很好的全屏彩色和单色显示。
程序自带的VESA作图驱动程序在高分辩率显示时使用'隔行显示'显示图像，这不是简单地黑上一行，而是交替扫描，这时你会看到与DVD一样的带'毛刺'的场图像，除了运动部分带'毛刺'模糊外，静止部分将非常清晰。
如果你的'DirectDraw'驱动程序不支持YUV显示，此解压程序还是可以利用它进行模式切换，从而进行彩色和单色的满屏显示播放。
支持多种YUV格式，它们是YUY2，YVYU，UYVY，Y211，YV12，YVU9，IF09等等，优先次序也是这样。
如果你的Windows 95不是最优配置，许多解压软件都读不出VCD来，播放时出现一个MCI错误，但本软件不存在这问提。就算你关掉所有的32位保护模式驱动程序也没问题，因为它有自己的CD-ROM接口。
当遇到坏扇区时，旧版本会想办法跳过去，但如果连续坏扇区太多时，无法跳过去。播放会停下来让你手工定位跳过去，从而可以继续播放。但如果你不重新定位播放将不会继续下去。
当遇到坏扇区CD-ROM读很久也读不出来时，你可以强行弹出VCD碟令CD-ROM停止读取数据，然后再放回去，并重新定位从而可以继续播放下去。
如果VCD文件一开始就是坏扇区，许多播放软件将无法打开和播放，但本软件却不受影响，一开始的坏扇区与其他位置的坏扇区一样，也可以弹出来，然后重新定位，并播放下去。
有时Windows 95不认某些VCD碟而且也不出错，VCD碟的卷标也正常，就是看不到目录。这种碟用VCD机播放正常，很多其他解压软件是根本没法播放，本软件却可以正常播放它，尽管看不到目录。
声音使用浮点解码，声音质量很高，一般的音箱听不出22050Hz与44100Hz的差别，由于本软件基于欣赏要求，不再支持11KHz和八位的声音，太糟糕的声音又怎么称得上欣赏呢。
基于欣赏要求，声音只支持十六位22KHz和44KHz的单声和立体声，虽然11KHz和八位声音可以令播放速度更高，但是那根本不能满足欣赏要求，所以不再支持。
卡啦OK碟的左右声道是不同的，有一声道有伴唱，另一个没有。一般左声道有伴唱，右声道只有音乐。
'立体混合声'是把左右两路声音合并成一个声道的声音。这样解码速度更快。
本软件有一个单独解声音的程序，如果只想听声音就可使用这一声音程序，它用最好的音质去解声音，满足你只想听歌不想看的需要。
图像的质量是可调的，一般情况是以最高质量解码，但你可以调低质量来加速解码，以满足低档机器的解码太慢的要求。
当满屏显示时，按鼠标右键会弹出一个控制菜单。当进行VCD播放时，双击鼠标左键于画面窗会弹出一个VCD的“控制选择板”来，用它也可以进行VCD交互操作，不过键盘也很方便，当单个文件播放时是没有VCD“控制选择板”的。
按Ctrl+Del或Del键可控制声音的开关；按Ctrl+，Ctrl-，或+-键可控制音量的大小。
保存的放大图像是经过水平和垂直双向插值的，这样放大的图像没有锯齿。
你可以保存成YUV格式图像，和用RLE压缩的YUV格式图像，这是RIFF文件格式，YV12格式是Y数据包+V数据包+U数据包，Y:V:U=4:1:1，对于RLE压缩的YUV图像是分块压的不是分行压，即Y数据为一块，U为一块，V为一块。
对于YUV格式图像的细节您可以看本软件所带程序VIEWYUV的源程序，在这源程序中有关于YUV格式图像的数据结构及其处理方法，用RLE压缩的YUV格式图像的解压算法，也有关于YUV到RGB的转换算法。
保存的256色图像有三种抖动法，8X8匹配抖动，误差分散抖动，自适应误差分散抖动。质量依次提高。自适应误差分散抖动可得到与真彩图十分相近的256色图。
当正在用模式切换来播放时,鼠标箭头是关掉的,但鼠标还是起作用,鼠标右键弹出一个控制选单,播放VCD时双击左键会弹出“控制选择板”用于交互。也可用键盘来控制,例如Ctrl+Home是全屏显示,Ctrl+End是切回窗口方式,Ctrl+P是开始播放,Ctrl+S是停止播放。
Ctrl+Home是切换到全屏显示播放方式，Ctrl+End是切换回窗口显示方式。Ctrl+PageUp是向后跳，Ctrl+PageDn是向前跳，当处于停止状态时Ctrl+T是单帧步进。播放VCD时Ctrl+[->]是下一段落，数字键可直接选取。
当你在播放进行时，打开本程序的某个对话窗时，也许可能会导致声音停止，你只要开关一下声音即可。
当文件已经打开时，声音是开始播放时才打开，这时其它程序已占用声音将导致导致声音打不开，播放将没有声音。所以你播放时最好先停止其它占用声音的程序。当然你的声卡得支持16位22K和44.1K才行。
当没有声音时，你可以检查你的声卡是否支持16位的44KHz或22KHz，是否支持立体声和单声，是否声音已被别的程序独占，声音是否使用匹配，等等。
支持汉字国标内码和英文界面，当你用在支持双字节的系统时自动使用汉字界面，但如果你用的是台湾版或日文版等操作系统时界面将不正确，这时你可以把SthChina.DLL改名或删掉，这样界面将使用英文。
保存的单色图像是当前的单色状态，你可以先调节色差U和V，调整好色彩状态后再保存。
有些显示卡的YUV显示有比率大于1:1.0，缺省的画面大小它不能显示,必须把图拉大才行。一般地640X480时是1:1.0图不能缩小,800X600以上时是1:1.3图必须拉大,满屏一般不成问题。1024X768时是1:3.5,满屏都不够,但可以把窗口一部分移出屏幕外面来拉够。
关于显示硬件的设置有三个文件分别为K2V_DIG.INI，K2V_HWC.INI和K2V_SWC.INI。与YUV显示有比率有关的比率设置在K2V_SWC.INI中，按显存类型，扫描频率，分辨率不同会有不同的比率。比率是乘以1000的，如1:3.5表示为3500。
本软件是使用的色键是粉红色即RGB=(255,0,255)。如果你想造成窗口通透的特殊效果，你只需把窗口的色彩该成粉红色(开始/设置/控制面板/显示器/外观)，这样的窗口盖住视频窗时，画面就会通透过去。
如果你想让播放不断地循环，你只需按下“循环/选择”按钮，播放进度条就会出现选择区域，缺省是全部，可以通过拉动定位棒定位及选择新的循环开始点和结束点，当播放进入选择循环区域时就会不断地循环，但你还是可以定位在区域外并且开始播放。
全面支持VCD2.0版，并且把VCD2.0的交互进一步灵活化，不象原始而古板的VCD2.0操作只能从头到尾一层层进入，本软件的VCD2.0选单树形象地表示了整个VCD的交互操作。
VCD2.0的交互选单树使你可以通过选单一步到位，使得VCD2.0的碟交互行更加方便，也不必再浪费宝贵的时间去按选择键从头到尾跳过你不需要的内容。
即使所放的不是VCD2.0影碟，象VCD1.1等，也有一个内容选单，象老的卡啦OK碟，你可以通过选单直接选择曲目，从而拥有类似于VCD2.0的交互操作能力。
由于本软件全面支持交互操作，当VCD被打开时，任何时候按下CTRL ->(右箭头)进入下一个节目片段，按下CTRL <-(左箭头)进入前一个节目，按下CTRL+(下箭头)返回前一个节目。即CTRL+(右箭头)是[NEXT]，CTRL+(左箭头)是[PREV]，CTRL+(下箭头)是[RETURN]。
VCD交互操作允许你直接用键盘选择，比如要选择第八首歌，你只需要按下键[8]即可，当你要输入大于9以上的数字时，除个位数直接按外，其他按加[Ctrl]，如选择第178首歌，先按Ctrl+1，再按Ctrl+7，再按8，播放马上进入第178首歌。
能够多碟连放,如果你有不止一个CDROM,盘号象C: D: E: F: G: ...等等,播放将按C: D: E: F: G: ...的顺序进行播放,当C:盘放完后查看D:盘有没有文件,如没有再看E:盘,一直到Z:盘结束。只有CDROM被查看,硬盘不与理睬,比如C:盘为硬盘,它就不会被查看。
在[配置]对话窗中你可以，设置是否在所有的VCD碟放完后把碟弹出，弹碟依赖于CDAUDIO的MCI接口，如果没有该接口，自动弹碟项将被禁止。如果你有多个CDROM，选择‘每张VCD放完后自动清除’播放会自动进入下一张VCD，否则播放只能停下来。
如果你选择了“自动弹碟”就意味着，“自动清除”，因为在碟被弹出后还不清除肯定是错误的，由于依赖于CDAUDIO的MCI接口来弹碟，所以可能不会把所有的碟都弹出。
无论是什么VCD碟，播放时程序自动走[Next]选择，相当于自动按下Ctrl+[->]，这是VCD播放的缺省路线。如果[Next]走不下去，播放就会停下来。因为有些VCD没有[Next]项，让你必须进行选择。
VCD2.0影碟中的“节目说明”与普通的影音文件不同，解码是以声音为主带动的，所以这时不允许关闭声音。因为如果声音被关闭，可能导致解码停止。
当你用声音程序欣赏音乐时，你还可以进行“录音”，录音时是把解出来的声音数据直接保存，而且声音的解压是用“精密44100赫兹”进行解码的，所以无失真。这比用声卡放出后再录下来的音质要好得多。
本软件还带有一个用于从MPG或DAT文件中取出视频数据流或声音数据流的解码程序DECODER。你可以把卡啦OK中的声音数据流解成MPA文件，MPA文件数据量一般都很少，你也可以视频数据解成MPV文件。
你可以把所有的图像保存成文件,播放程序的"保存图像序列"可以做这工作。它以你指定的文件格式连续保存,比如你指定文件名为Save,保存的文件将从Save001开始,直到你按下"停止"按钮或放完正在播放的文件为止。播放进入下一个文件时保存并不继续。
“保存图像序列”时，一般是没有声音的，因为保存各种格式文件的速度都不能满足实时同步播放的要求。但有例外是播放VCD2.0交互“节目说明”时，这时解码是以声音为主带动的，这时是有声音的。
声音程序在你没有声音设备或声音被别的程序占用或声音不支持44100赫兹16位时，播放就虚拟进行，所以你还是可以“录音”的。
当你按Ctrl+PageUp或Ctrl+PageDn进行向前向后跳时,可能你会碰到它连跳两下,这是因为刚好在滚动条上拥有焦点,而PageUp和PageDn是滚动条的控制键,所以着样按的结果先是VCD控制命令,接着是滚动条控制命令,这样就跳两下了。如果这时不按Ctrl就没问题了。
虽然本软件强调16位声卡，但对于8位声卡或者16位声卡只有8位驱动程序时，本软件有一8位兼容声音解码程序STHADO08.DLL，你把它取代STHAUDIO.DLL时，8位声音也就可以正常播放了。
无论是声音还是视频，当你选择一段循环区域时，这区域还可以作为保存区域，这样就可以截取MPEG数据(MPG)、视频(MPV)、或者音频(MPA)。如果没有定义区域，录像和录音就保存图片集(YUV,BMP,PCX)或声音波形文件(WAV)。
本软件在运行后为了播放的需要自动禁止屏幕保护程序，但是，声音播放程序因为不会被屏幕保护程序干扰，所以它不理会屏幕保护程序的运行。
