			《豪杰超级DVD》（试用版）说明

这是从1999年10月份以来不断进步的记录，也是不断增强的功能和效果。

1999年10月
	1、《豪杰超级DVD》是《豪杰超级VCD》（测试版）的后续版本。
	2、如果你的计算机已经安装有《超级解霸》，《豪杰超级DVD》自动升级《豪杰超级VCD》为《豪杰超级DVD》。
	3、如果你的计算机没安装有《超级解霸》，《豪杰超级DVD》也能单独安装运行。
	4、《豪杰超级DVD》是全区统吃的版本。有没有加密限制，可不可以放心使用、请用户测试来确定。
	5、必须把DVD-ROM光驱的DMA选项打开才能发挥《豪杰超级DVD》的优势，如果DMA选项没打开，播放DVD时将出现大量烂块，打开DMA选项后就能流畅播放DVD！
	6、《豪杰超级DVD》是没有限制试用的版本，可以随意复制散发，包括直接做到DVD光盘上或VCD光盘上都可以，但不能更改其中任何内容，也不能用于商业目的的宣传、促销、销售（可以从我们豪杰公司得到商业授权者除外）。我们豪杰公司保留本软件的任何版权和权利。
	7、《豪杰超级DVD》是提供给人们广泛测试用的版本，理论上是完美的版本，不过我们有正式版本将不另行通知。
	8、如果发现《豪杰超级DVD》的任何缺陷或想提供更好的建议，可以通过EMAIL：southern@herosoft.com，或在我们豪杰公司的网站上进行讨论建议。
	9、感谢提供DVD技术的有关公司、团体、组织和个人。

《豪杰超级DVD》的功能：
	一、自动播放DVD、自动选择字幕和语言为中文（需带有中文的DVD）、支持16:9宽银幕以及锁定画面比例、支持两种字幕显示方式、支持任何区码光盘和全区光盘、支持96KHZ的24位LPCM音频。
	二、支持逐行扫描的帧显示方式和隔行扫描的场显示方式，可以随时消除毛刺现象。
	三、两种字幕显示方式为高清晰度的覆盖方式和混合方式，混合方式是把字幕混合进图象中去，如果发现字幕显示不正常，如一闪一闪的，使用字幕混合方式就可以解决问题。
	四、常用的功能都在鼠标右键功能里，如字幕混合方式、锁定画面比例、选择字幕、选择配音语言、消除毛刺现象等等。
	五、支持使用视频密码来跳过光驱锁死区码的问题，如光驱锁死为1区，这时播放3区的DVD光盘，《豪杰超级DVD》首先是试图改变光驱的区码支持3区DVD光盘，失败后会查找VCDISC.INI中有没有该DVD光盘的密码记录（可以建立DVD密码库），找不到时才会提示输入DVD光盘密码，如果DVD光盘密码正确，3区的DVD就能在1区的DVD光驱上播放。如果密码错误，可能播放死机。
	六、在播放有密码的DVD光盘时，在视频窗上有KEY=????????,??????的密码显示，该密码是该光盘唯一的，同时在VCDISC,INI中也会记录下该密码和该光盘的序列号，形成小型的DVD密码库。
	七、“DVD区码信息”程序是专门用来检测光驱区码和DVD光盘区码、密码的工具，它同样在VCDISC.INI中生成密码记录，这是便于用户再次播放该DVD时能快速启动，不必在耗时在解除密码上。也利于在DVD光驱被锁死后还能继续播放以前（没锁死区码前）曾播放过的DVD光盘。
	八、我们不支持非法建立“公用DVD密码库”的行为，但建议在进口DVD光盘时能直接标明它的密码，这样会让有区码的DVD光盘能更畅销、有更多的用户。也支持合法建立“公用DVD密码库”，有利于消费者。
	九、《豪杰超级DVD》自动跳过复杂的菜单选择屏幕，直接进入播放内容，是最方便的播放软件！使任何人都能方便地播放DVD影碟。
	十、DirectDVDROM技术加速对烂DVD盘的读取和纠错，继承DirectCDROM的技术优点。

1999、11、3
	十一、场滤波功能，与简单的场显示相比，提高了消除毛刺后的清晰度，充分保留DVD高清晰度的优点。有些显示卡本身具有场滤波消除毛刺的能力，如3DLABS显示卡，使不使用软件场滤波能力都能有十分完美的效果，其他显示卡如i740使用软件场滤波和不使用有比较大的差别。但3DLABS在YUV覆盖能力上是不如i740快，所以各有优劣。
	G400显示卡的的YUV能力也很好具有平滑放大的效果，使场显示和场滤波功能没区别。

1999、11、8
	十二、全面改进核心解码算法，充分利用现代CPU的处理能力，减少块状效应，产生更好的画面效果。

1999、11、9
	十三、3D滤波功能，这是使用3D显示卡中的3D处理能力，叫做三线滤波，3D滤波功能使VCD放大时有十分完美的效果。但对于DVD而言，由于DVD的数据量巨大，使得3D滤波的优点小于它消耗时间多的缺点，使播放速度变慢、会跳帧，所以对于DVD建议不要使用3D滤波功能，而且DVD本身比VCD清晰度高很多，也不需要进一步处理。
	另外，不是所有的显示模式支持3D能力，一般情况下只有16位色彩下才支持3D能力，有些显示卡支持24位和32位色彩下的3D能力。
	（注：3D功能还不完善，在某些显示卡运行不好，在使用3D能力时，还不能你还改变显示分辨率，否则后果不可预测）
1999、11、11
	修正IDCT误差，减少画面误差积累导致的周期性闪烁，产生更好的画面效果。

1999年11月17日
	彻底扫除MPEG2内核中的影响画面效果的众多BUG，已经可以100%还原VCD、CVD、SVCD和DVD的画面效果，克服以前的《豪杰超级VCD》版本中画面粗糙，色块明显的缺点，图象质量也已经超过“超级解霸5.5-MMX”版的效果。
	增加允许关闭视频窗功能，在播放进行时可以关掉视频窗口，用于电视输出，在G400等支持视频输出的显示卡中，我们实验的效果中发现：《豪杰超级DVD》的画面效果无论是播放VCD、DVCD、SVCD或者DVD都比解压卡有更柔和清晰的效果，通过调节色彩效果更完美。在使用电视输出的用户中使用这个版本将是最好的。




即将支持：
	一、支持多屏幕能力，充分发挥系统支持多显示器的能力。
	二、支持对比度滤波，克服亮度调节中的变灰现象。
	三、3D处理的特殊效果，如画面任意旋转、放缩等等。
	四、支持多种音效，如定向逻辑环绕声等等。
	等等。


环境要求：
	CPU：	MMX300以上
	内存：	16M以上
	显示卡：支持YUV硬件加速、（3D加速）。
	显存：	2M以上
	操作系统：Windows 9X/NT（NT上可能没有DirectDVDROM加速，可以安装刻录软件来修补NT在CD-ROM/DVD-ROM上的缺陷）

